##################################################
#通用指令
##################################################
chassis_status         ;chassis status                             ;chassis_status.txt 
fru_information        ;fru list                                   ;fru.txt 
mc_info                ;mc info                                    ;mc_info.txt
mc_getenables          ;mc getenables                              ;mc_getenables.txt 
mc_guid                ;mc guid                                    ;mc_guid.txt 
mc_selftest            ;mc selftest                                ;mc_selftest.txt 
mc_watchdog_get        ;mc watchdog get                            ;mc_watchdog_get.txt 
sdr_elist_all          ;sdr elist all                              ;sdr_elist_all.txt 
sel_elist              ;sel elist                                  ;sel_elist.txt
sensor_list_all        ;sensor list all                            ;sensor_list_all.txt             
time                   ;sel time get                               ;bmctime.txt
lan_print1.txt         ;lan print 1                                ;lan_print_1.txt
lan_print_8.txt        ;lan print 8                                ;lan_print_8.txt
channel_info           ;channel info                               ;channel_info.txt
#user_list1             ;user list 1                                ;user_list_1.txt
#user_list8             ;user list 8                                ;user_list_8.txt

getciphersipmi1        ;channel getciphers ipmi 1                  ;channel_getciphers_ipmi1.txt    
getciphersipmi8        ;channel getciphers ipmi 8                  ;channel_getciphers_ipmi8.txt    
getcipherssol1         ;channel getciphers sol 1                   ;channel_getciphers_sol1.txt    
getcipherssol8         ;channel getciphers sol 8                   ;channel_getciphers_sol8.txt    
firewallinfo1          ;firewall info 1                            ;firewall_info_1.txt             
firewallinfo8          ;firewall info 8                            ;firewall_info_8.txt             
session_info_active    ;session info active                        ;session_info_active.txt         
session_info_all       ;session info all                           ;session_info_all.txt             
sol_info0            ;sol info 8                                   ;sol_info8.txt
sol_info1            ;sol info 1                                   ;sol_info1.txt

##################################################
#ME指令，先匹配ME channel,再执行
##################################################
me_status             ;raw 0x06 0x04                               ;mestatus.txt               ;me            
me_deviceid           ;raw 0x06 0x01                               ;medeviceinfo.txt           ;me

##################################################
#产品特定命令，匹配产品
##################################################
NF8480M4_fpga         ;raw 0x3a 0xe5                               ;8480M4fpga.txt             ;product
NF8460M4_cpld         ;raw 0x2e 0x10                               ;8460M4cpld.txt             ;product

##################################################
#Debug指令，加入参数-d才执行
##################################################
me_cpuid             ;0x30 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x00 0x00      ;me_cpuid.txt               ;debug
me_platformid        ;0x30 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x01 0x00      ;me_platformid.txt          ;debug
me_pcudeviceid       ;0x30 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x02 0x00      ;me_pcudeviceid.txt         ;debug
me_cpumcodever       ;0x30 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x04 0x00      ;me_cpumicrocodeupdate.txt  ;debug
me_maxthreadid0      ;0x30 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x03 0x00      ;me_maxthreadid0.txt        ;debug
me_maxthreadid1      ;0x31 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x03 0x00      ;me_maxthreadid1.txt        ;debug
me_maxthreadid2      ;0x32 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x03 0x00      ;me_maxthreadid2.txt        ;debug
me_maxthreadid3      ;0x33 0x05 0x05 0xa1 0x00 0x00 0x03 0x00      ;me_maxthreadid3.txt        ;debug
me_pingcpu0          ;0x30 0x00 0x00                               ;me_pingcpu0.txt            ;debug
me_pingcpu1          ;0x31 0x00 0x00                               ;me_pingcpu1.txt            ;debug
me_pingcpu2          ;0x32 0x00 0x00                               ;me_pingcpu2.txt            ;debug
me_pingcpu3          ;0x33 0x00 0x00                               ;me_pingcpu3.txt            ;debug
me_pingcpu4          ;0x34 0x00 0x00                               ;me_pingcpu4.txt            ;debug
me_pingcpu5          ;0x35 0x00 0x00                               ;me_pingcpu5.txt            ;debug
me_pingcpu6          ;0x36 0x00 0x00                               ;me_pingcpu6.txt            ;debug
me_pingcpu7          ;0x37 0x00 0x00                               ;me_pingcpu7.txt            ;debug

##################################################
#不再使用的指令
##################################################
#sel                     ;sel list
#sel                     ;sel 
#sel                     ;sel writeraw 
#chassis                 ;raw 0x3a 0x9a 
#power                   ;power status  
#sensor                  ;sensor 
#sdr                     ;sdr list all
#sdr                     ;sdr  
#time                    ;raw 0x0a 0x48 
#channel                 ;channel getaccess 1 
#channel                 ;channel getaccess 8 
#me                      ;-b 0x00 -t 0x2c raw 0x06 0x04 
#me                      ;-b 0x00 -t 0x2c raw 0x06 0x01 
#log                     ;raw 0x3a 0x71 0x00 
#log                     ;raw 0x3a 0x71 0x01 
#log                     ;raw 0x3a 0x71 0x02 
#log                     ;raw 0x3a 0x71 0x03
#sol                 ;sol payload status                         ;sol_payload_status.txt         ;debug
